**Lock-out Procedure**

**for the**

**LATHE**

**Before starting any maintenance on the lathe shut off breaker # 11**

**in the main breaker panel located on wall behind the band saw.**

**Lock the breaker in the off position with lockout system at the carpenter shop.**

**Before starting the required maintenance try to start the lathe**

**make sure no one can accidently start the lathe**

**YOU MAY THEN PROCEED WITH THE REQUIRED MAINTENANCE.**

**Procédure de Verrouillage**

**pour la**

**TOUR À BOIS**

**Avant de débuter l’entretien sur la tour à bois, fermer le disjoncteur #11**

**dans le panneau principal situé sur le mur derrière la scie à ruban.**

**Verrouiller le disjoncteur en la position d’arrêt**

**avec le système de verrouillage dans l’atelier de menuiserie.**

**Avant de commencer l’entretien requis essayez de démarrer la tour,**

**assurez que personne ne peut accidentellement démarrer la perceuse.**

**VOUS POUVEZ MAINTENANT PASSER À L’ENTRETIEN REQUIS**

**Lock-out Procedure**

**for the**

**BAND SAW**

**Before starting any maintenance on the band saw shut off breakers # 33-35-37**

**in the main breaker panel located on wall behind the band saw.**

**Lock the breaker in the off position with lockout system at the carpenter shop.**

**Before starting the required maintenance try to start the band saw**

**make sure no one can accidently start the saw.**

**YOU MAY THEN PROCEED WITH THE REQUIRED MAINTENANCE.**

**Procédure de Verrouillage**

**pour la**

**SCIE À RUBAN**

**Avant de débuter l’entretien sur la scie à ruban, fermer les disjoncteurs #33-35-37**

**dans le panneau principal situé sur le mur derrière la scie à ruban.**

**Verrouiller le disjoncteur en la position d’arrêt**

**avec le système de verrouillage dans l’atelier de menuiserie.**

**Avant de commencer l’entretien requis essayez de démarrer la scie à ruban,**

**assurez que personne ne peut accidentellement démarrer la scie.**

**VOUS POUVEZ MAINTENANT PASSER À L’ENTRETIEN REQUIS**

**Lock-out Procedure**

**for the**

**TABLE SAW**

**Before starting any maintenance on the table saw shut off breakers #19-21-23**

**in the main breaker panel located on wall behind the band saw.**

**Lock the breaker in the off position with lockout system at the carpenter shop.**

**Before starting the required maintenance try to start the table saw**

**make sure no one can accidently start the saw.**

**YOU MAY THEN PROCEED WITH THE REQUIRED MAINTENANCE.**

**Procédure de Verrouillage**

**pour la**

**SCIE À TABLE**

**Avant de débuter l’entretien sur la scie à table, fermer les disjoncteurs #19-21-23**

**dans le panneau principal situé sur le mur derrière la scie à ruban.**

**Verrouiller le disjoncteur en la position d’arrêt**

**avec le système de verrouillage dans l’atelier de menuiserie.**

**Avant de commencer l’entretien requis essayez de démarrer la scie à table,**

**assurez que personne ne peut accidentellement démarrer la scie.**

**VOUS POUVEZ MAINTENANT PASSER À L’ENTRETIEN REQUIS**

**Lock-out Procedure**

**for the**

**DRILL PRESS**

**Before starting any maintenance on the drill press shut off breakers #32-34-36**

**in the main breaker panel located on wall behind the band saw.**

**Lock the breaker in the off position with lockout system at the carpenter shop.**

**Before starting the required maintenance try to start the drill press**

**make sure no one can accidently start the drill press.**

**YOU MAY THEN PROCEED WITH THE REQUIRED MAINTENANCE.**

**Procédure de Verrouillage**

**pour la**

**PERCEUSE À COLONNE**

**Avant de débuter l’entretien sur la perceuse à colonne, fermer les disjoncteurs #32-34-36**

**dans le panneau principal situé sur le mur derrière la scie à ruban.**

**Verrouiller le disjoncteur en la position d’arrêt**

**avec le système de verrouillage dans l’atelier de menuiserie.**

**Avant de commencer l’entretien requis essayez de démarrer la perceuse à colonne,**

**assurez que personne ne peut accidentellement démarrer la perceuse.**

**VOUS POUVEZ MAINTENANT PASSER À L’ENTRETIEN REQUIS**

**Lock-out Procedure**

**for the**

**PLANER**

**Before starting any maintenance on the planer shut off breakers #33-35-37**

**in the main breaker panel located on wall behind the band saw.**

**Lock the breaker in the off position with lockout system at the carpenter shop.**

**Before starting the required maintenance try to start the planer**

**make sure no one can accidently start the planer.**

**YOU MAY THEN PROCEED WITH THE REQUIRED MAINTENANCE.**

**Procédure de Verrouillage**

**pour la**

**RABOTEUSE**

**Avant de débuter l’entretien sur la raboteuse, fermer les disjoncteurs #33-35-37**

**dans le panneau principal situé sur le mur derrière la scie à ruban.**

**Verrouiller le disjoncteur en la position d’arrêt**

**avec le système de verrouillage dans l’atelier de menuiserie.**

**Avant de commencer l’entretien requis essayez de démarrer la raboteuse,**

**assurez que personne ne peut accidentellement démarrer la raboteuse.**

**VOUS POUVEZ MAINTENANT PASSER À L’ENTRETIEN REQUIS**

**Lock-out Procedure**

**for the**

**BENCH JOINTER (PLANER)**

**Before starting any maintenance on the planer shut off breakers #33-35-37**

**in the main breaker panel located on wall behind the band saw.**

**Lock the breaker in the off position with lockout system at the carpenter shop.**

**Before starting the required maintenance try to start the edger**

**make sure no one can accidently start the edger.**

**YOU MAY THEN PROCEED WITH THE REQUIRED MAINTENANCE.**

**Procédure de Verrouillage**

**pour la**

**DÉGAUCHISSEUSE SUR BANC**

**Avant de débuter l’entretien sur la dégauchisseuse sur banc, fermer les disjoncteurs #33-35-37**

**dans le panneau principal situé sur le mur derrière la scie à ruban.**

**Verrouiller le disjoncteur en la position d’arrêt**

**avec le système de verrouillage dans l’atelier de menuiserie.**

**Avant de commencer l’entretien requis essayez de démarrer la dégauchisseuse,**

**assurez que personne ne peut accidentellement démarrer la dégauchisseuse.**

**VOUS POUVEZ MAINTENANT PASSER À L’ENTRETIEN REQUIS**

**Lock-out Procedure**

**for the**

**RADIAL ARM SAW**

**Before starting any maintenance on the radial arm saw shut off breakers #38-40-42**

**in the main breaker panel located on wall behind the band saw.**

**Lock the breaker in the off position with lockout system at the carpenter shop.**

**Before starting the required maintenance try to start the radial arm saw**

**make sure no one can accidently start the drill saw.**

**YOU MAY THEN PROCEED WITH THE REQUIRED MAINTENANCE.**

**Procédure de Verrouillage**

**pour la**

**SCIE RADIALE**

**Avant de débuter l’entretien sur la scie radiale, fermer les disjoncteurs #38-40-42**

**dans le panneau principal situé sur le mur derrière la scie à ruban.**

**Verrouiller le disjoncteur en la position d’arrêt**

**avec le système de verrouillage dans l’atelier de menuiserie.**

**Avant de commencer l’entretien requis essayez de démarrer la scie radiale,**

**assurez que personne ne peut accidentellement démarrer la scie.**

**VOUS POUVEZ MAINTENANT PASSER À L’ENTRETIEN REQUIS**

**DANGER**

|  |
| --- |
| **FOLLOW THE LOCKOUT PROCEDURE BEFORE DOING MAINTENANCE ON THIS EQUIPMENT** |
| **SUIVEZ LA PROCÉDURE DE VÉROUILLAGE AVANT D’EFFECTUER L’ENTRETIEN SUR CET ÉQUIPEMENT** |